爆胎应急安全装置招标技术要求：
一、
1、 满足最新标准要求，GB∕T 38796 汽车爆胎应急安全装置性能要求和试验方法、JTT 782 营运车辆爆胎应急安全装置技术要求和试验方法；有国家认可的台架试验报告和整车爆胎试验报告；
2、 防腐要求：中性盐雾试验大于500h；
3、 适配9.00*22.5钢车轮；
4、 爆胎应急装置质量分布均匀，爆胎应急安全装置垫带（包括连接件、紧固件）重量不超过5Kg一套（一套数量是装两个前轮）；
5、 与车轮总成装配后，不影响车轮动平衡；
6、 维护保养方面，爆胎应急安全装置安装后，不需要再进行维护保养；
7、 产品安装调整方便、简易，需带有随车拆装工具，产品允许重复多次拆装；
8、 产品表面光滑整洁，不得有尖锐锋利情况，避免划伤车轮和轮胎；
9、 在主流卡客车企业上进行配套，未出现产品质量问题（松动、脱落、断裂等）或出现质量问题且已解决闭环（需出具证明文件）；
10、 爆胎应急安全装置上应有适配我司胎压传感器的安装接口；
11、 对于有带发射接收装置的产品，发射器发射已安装爆胎应急安全装置的信号，接收器接收信号，连接CAN进入仪表显示，电气接口定义根据主机厂提供，发射接收装置应采用主流品牌产品，发射器工作续航不低于5年，工作稳定可靠；
12、 需带有已安装爆胎应急安全装置的标识贴，标识整洁美观；分别用于贴在所安装的车轮上。

二、
1、 满足最新标准要求，GB∕T 38796 汽车爆胎应急安全装置性能要求和试验方法、JTT 782 营运车辆爆胎应急安全装置技术要求和试验方法；有国家认可的台架试验报告和整车爆胎试验报告；
2、 防腐要求：中性盐雾试验大于500h；
3、适配8.25*22.5钢车轮；
4、爆胎应急装置质量分布均匀，爆胎应急安全装置垫带（包括连接件、紧固件）重量不超过5Kg一套（一套数量是装两个前轮）；
5、与车轮总成装配后，不影响车轮动平衡；
6、维护保养方面，爆胎应急安全装置安装后，不需要再进行维护保养；
7、产品安装调整方便、简易，需带有随车拆装工具，产品允许重复多次拆装；
8、产品表面光滑整洁，不得有尖锐锋利情况，避免划伤车轮和轮胎；
9、在主流卡客车企业上进行配套，未出现产品质量问题（松动、脱落、断裂等）或出现质量问题且已解决闭环（需出具证明文件）；
10、爆胎应急安全装置上应有适配我司胎压传感器的安装接口；
11、对于有带发射接收装置的产品，发射器发射已安装爆胎应急安全装置的信号，接收器接收信号，连接CAN进入仪表显示，电气接口定义根据主机厂提供，发射接收装置应采用主流品牌产品，发射器工作续航不低于5年，工作稳定可靠；
12、需带有已安装爆胎应急安全装置的标识贴，标识整洁美观；分别用于贴在所安装的车轮上。

三、
1、 满足最新标准要求，GB∕T 38796 汽车爆胎应急安全装置性能要求和试验方法、JTT 782 营运车辆爆胎应急安全装置技术要求和试验方法；有国家认可的台架试验报告和整车爆胎试验报告；
2、 防腐要求：中性盐雾试验大于500h；
3、适配9.00*22.5铝车轮；
4、爆胎应急装置质量分布均匀，爆胎应急安全装置垫带（包括连接件、紧固件）重量不超过6.5Kg一套（一套数量是装两个前轮）；
5、与车轮总成装配后，不影响车轮动平衡；
6、维护保养方面，爆胎应急安全装置安装后，不需要再进行维护保养；
7、产品安装调整方便、简易，需带有随车拆装工具，产品允许重复多次拆装；
8、产品表面光滑整洁，不得有尖锐锋利情况，避免划伤车轮和轮胎；
9、在主流卡客车企业上进行配套，未出现产品质量问题（松动、脱落、断裂等）或出现质量问题且已解决闭环（需出具证明文件）；
10、爆胎应急安全装置上应有适配我司胎压传感器的安装接口；
11、对于有带发射接收装置的产品，发射器发射已安装爆胎应急安全装置的信号，接收器接收信号，连接CAN进入仪表显示，电气接口定义根据主机厂提供，发射接收装置应采用主流品牌产品，发射器工作续航不低于5年，工作稳定可靠；
12、需带有已安装爆胎应急安全装置的标识帖，标识整洁美观；分别用于贴在所安装的车轮上。

四、
1、 满足最新标准要求，GB∕T 38796 汽车爆胎应急安全装置性能要求和试验方法、JTT 782 营运车辆爆胎应急安全装置技术要求和试验方法；有国家认可的台架试验报告和整车爆胎试验报告；
2、 [bookmark: _GoBack]防腐要求：中性盐雾试验大于500h；
3、适配8.25*22.5铝车轮；
4、爆胎应急装置质量分布均匀，爆胎应急安全装置垫带（包括连接件、紧固件）重量不超过6.5Kg一套（一套数量是装两个前轮）；
5、与车轮总成装配后，不影响车轮动平衡；
6、维护保养方面，爆胎应急安全装置安装后，不需要再进行维护保养；
7、产品安装调整方便、简易，需带有随车拆装工具，产品允许重复多次拆装；
8、产品表面光滑整洁，不得有尖锐锋利情况，避免划伤车轮和轮胎；
9、在主流卡客车企业上进行配套，未出现产品质量问题（松动、脱落、断裂等）或出现质量问题且已解决闭环（需出具证明文件）；
10、爆胎应急安全装置上应有适配我司胎压传感器的安装接口；
11、对于有带发射接收装置的产品，发射器发射已安装爆胎应急安全装置的信号，接收器接收信号，连接CAN进入仪表显示，电气接口定义根据主机厂提供，发射接收装置应采用主流品牌产品，发射器工作续航不低于5年，工作稳定可靠；
12、需带有已安装爆胎应急安全装置的标识贴，标识整洁美观；分别用于贴在所安装的车轮上。

