	NO
	质量要求
	需供应商提供的资料或证明材料

	1
	质量体系要求
	关键件&重要件通过IATF16949质量管理体系认证；
爆胎应急属于重要件；
必须通过 IATF16949 认证，证书范围须覆盖 "爆胎应急装置"，证书在有效期内、无暂停 / 撤销；
	提供IATF16949质量管理体系证书

	2
	产品检测
	拟供件通过第三方检测报告(有效期在近3年内)，其中包含相关的重要结构、功能、型式试验项目：
GB∕T 38796 汽车爆胎应急安全装置性能要求和试验方法；
JTT 782 营运车辆爆胎应急安全装置技术要求和试验方法；
	提供招标件或同类件的第三方检测报告

	3
	产品开发质量要求
	要求供应商按照国际汽车行业质量管理体系要求，建立符合IATF16949质量体系，在量产批准后向金龙提交中标零部件的《生产一致性控制计划，并按《生产一致性控制计划》要求执行生产过程人机料法环的控制按策划开展日常检验及定期性能检测，对于发现问题及时响应，持续改进，实现量产产品与PPAP批准产品质量水平一致。
	提供招标件或同类件的开发先期质量策划方案APQP

	4
	一致性质量要求
	制定材料进厂检验检验规范及抽样要求，并严格按照规范执行
	提供招标件或同类件的一致性控制计划；
提供招标件或同类件的关键特性清单及相应的检测设备、检测手段、检测方法（SPC\MSA）；
提供招标件或同类件的产品性能试验计划；

	
	
	对计量器具、检具、试验设备等的校准及检定管理,制定并实施了与计量管理相关的规定；
	

	
	
	对生产过程中影响产品品质的关键参数制定控制计划或QC工程图进行品质预防性管控，且关键参数识别全面、系统性能参数测试方案完整、有效；
	

	
	
	最终产品检验有检验指导书或检验标准，且检验有效
	

	5
	储运运输质量要求
	有储运包装运输规范要求，规范要求是否能确实保护好产品
	提供储运包装运输规范说明

	6
	异常管理要求
	制定了对每批次定单从材料到成品的可追溯性管理规定，并保证能与我司的产品追溯系统对接
	提供相关供货产品的品质改善管理方案或流程范例，或提供拟招标标的件或同类件的质量整改8D报告1份；
提供产品可追溯性管控系统说明；
快速响应主机厂的质量反馈的机制及模式介绍

	
	
	具备产品售后质量反馈信息的分析处理流程，并实施闭环管理，对金龙反馈的质量问题进行闭环管理，分析及制定整改措施反馈确认
	

	7
	质保要求
	向金龙供货产品质量保证期为零部件装车运行后不低于三年；
必须签订《供应商质量保障协议》
	提供标书合同附件的《供应商质量质保协议》-盖章
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