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1、 评标方法：综合评审法
[bookmark: OLE_LINK6]对所有投标人的投标文件评审，都采用相同的程序和标准。
1、 采购评标小组成员
①开标评审人员均按项目类别由系统随机在金龙公司的开标评审人才库随机抽选；监标人员由金龙公司招标中心人员担任。
②针对技术复杂、专业性强或者存在特殊原因的由采购承办部门&招标中心根据情况指定评标人员。
③评标人员成员一般为5人及以上单数。
2、 由招标评审小组成员根据招标文件审核的要求（评审项目、内容、相关佐证材料）、评分标准和计分方法，审核和评审各投标方的投标文件的审核部分是否合格、有效或评价审核得分（凡不符合专业条件要求项和未实质性响应审核文件要求的内容项均不得分）。
3、 通过企业入围预审审核的入围投标方，按照供应商能力审核评审项目/评分标准的评分标准和计分方法，对其供应商能力项进行评分和计分。
4、 根据商务价格评分标准和计分方法,对其投标报价项进行评分和计分。
5、 根据供应商能力项的评分、商务价格项的评分的分配分值权重进行加权计算，计算出评标评审的最终综合评估分数，并按照从高到低依次进行排名，得出评审结果。
2、 评标标准
(1) 供应商商务B因素分F1（满分15分）
见表一：供应商商务B评审项目/评分标准,按表一内容及评审分值进行评审。
(2) 供应商技术T因素分F2（满分35分）
见表二：供应商技术T评审项目/评分标准,按表二内容及评审分值进行评审。
(3) 供应商价格C因素分F3（满分50分）
见表三：供应商价格C评审项目/评分标准,按表三内容及评审分值进行评审。
(4) 评标综合得分汇总
各部分评分分值分布及评分标准如下:
对各评审人员评分的投标方商务B部分、技术T部分、价格C部分的评分结果进行统计时，将以算术平均计算各有效投标人商务、技术、价格的最终得分，各项分数均保留至小数点后2位数（第3位四舍五入）。
综合得分＝F1+F2+F3
(5) 推荐中标候选人名单
1、项目或各标段的中标候选人数量：  3  个。
2、中标候选人排列顺序。经投标文件资格审核、澄清有关问题、比较与评审评标程序后，按以下办法推荐中标候选人名单的排列顺序，按评审后综合得分由高到低顺序排列；综合得分相同的，按商务报价分项由低到高顺序排列；综合得分且商务报价相同的，按供应商在投标时的注册资本（若有入围预审的，以入围审核得分）由高到低顺序排列。
3、 定标原则
确定中标供应商数量： 1个。
1、 招标方根据评标报告向需求公司提报评标评审结果以及招标应用方案，经需求公司审批后确定最终中标人。定标的最终解释权和自主权归属为招标方需求公司。
2、 如有必要，招标方可自主决定到中标候选人处进行现场确认，根据招标文件要求进行实地评审和确认，投标方应予以配合；对存在投标方实际情况与所投标文件不一致的情况，招标方有权中止招标程序及中标人相应合同，执行启用备选中标人或重新招标。
3、 在中标人无法通过现场审核或无法正常签订及履行合同的情况下，采购人有权依照中标候选人名单排序顺延其他中标候选人作为中标人或者重新组织招标。
投标人参与本项目的投标，即视为同意上述定标方式。
4、 评审相关及追责
1、 评审小组各专家按照依法、客观、公正、审慎的原则，根据招标文件及综合评审法方案所规定的评标项目、评标方法和评标标准进行独立评标；不得自主改变或解释招标规则、自行编制评标标准和方法进行评审。不得私下接触投标人，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求；不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。
2、 招标中心可对评审专家的评审数据进行校对、核对，对明显不合实际的畸高、畸低的重大差异评分，可以要求相应的评审专家进行书面说明理由，并提请招标中心复核及采购决策专委会审批，必要时申请原评审小组进行重新评审。
3、 标后履约管理由招标需求部门或相应采购部门负责；针对中标供应商的技术T、质量Q、供应D、售后服务S方面，相应责任部门应建立起有效的合同履行和评价体系，进行有效监管。
①若为中标人存在弄虚作假、隐瞒欺骗，造成严重的资质、技术、产品质量性能、交付供应、售后服务及其他承诺不履行等问题，将严格追究中标人的责任和造成损失的赔偿；
②若为评审小组评审专家由于自身疏忽、不认真评审、未有效识别、异常评分或错误评标，造成劣质中标厂商导入、侵害其他潜在投标方的合法权益的，将禁止其在一定期限内参加相应招标项目的评标或取消其评标小组成员的资格，相应推荐部门进行通报批评。
4、 招标中心可组织对评审小组评标专家的履职情况进行评价，作为年度评标专家考核的依据，视阶段履职考核进行评审活动的劳务报酬、奖励分配及评审资格延续。
[bookmark: _Toc217295097]表一：供应商商务B审核评审项目/评分标准
	供应商能力评审表-商务B分项评分标准及分数

	序
	供应商能力评审
（商务B分项）
	评分标准
	分数
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	业绩评价
	根据各投标人提供近3年内（2023年-至今）已经完成的光学跟踪三维扫描仪同类产品相关合同业绩证明，每份合同单价在10W（含）以上进行评审。
1、汽车制造业/整车及零部件制造业绩，每份得1分
2、其他制造业业绩，每份得0.5分
总5分，超过按最高得5分计算；
不符合业绩要求或无业绩证明的不得分。
	0-5
	提供以下证明资料①+②： 
①业绩合同文本，业绩金额需大于10万元（含）且供货产品必须与投标品牌一致，如合同业绩无法体现品牌名称，需单独出具《承诺函》明确提供的业绩与投标品牌一致；
②能够证明该业绩项目已经由采购人验收合格的相关证明文件或发票结算凭证。投标人应如实填报业绩，若发现填报不实，采购人有权取消其中标资格（提供文件可隐去敏感相关项，仅提供合同首尾页的不计）

	2
	工期时间承诺 
	根据各投标人书面承诺的交付时间周期承诺进行评审：
合同签订后20天内交付完成，得5分。
合同签订后25天内交付完成，得3分。
合同签订后30天内交付完成。得1分。
未承诺交期或超过30天，不得分。
	0-5
	在投标附件五明确时间周期或提供承诺函，在商务文件中一并提交，若无对应的附件五文件或承诺函，此项不得分。

	3
	质保服务承诺
	根据各投标人的质保服务承诺进行评价，
质保2.5年，得3分，
质保3年含（以上），得5分，
未承诺或低于质保2年不得分。
	0-5
	提供承诺函

	评分小计（B）（满分15分）
	





表二：供应商技术T审核评审项目/评分标准

	[bookmark: _Toc217295098]供应商能力评审表-技术T分项评分标准及分数

	序
	供应商能力评审
（技术T分项）
	评分标准
	分数
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	项目实施方案
	1、方案完整贴合客车业务场景，针对供应商外场检验、工装检测、车身零部件、整车扫描分别制定实施流程；包含现场扫描布点、环境抗干扰、大件整车扫描拼接策略、数据对齐 / 精度控制、现场问题应急措施；可匹配项目 OTS 验收、车身精度偏差分析工作，方案针对性强、可落地，得4-5分；
2、方案具备基本框架，能够结合客车检测场景进行简要阐述。提及工装、零部件或整车扫描相关应用，但外场作业流程、整车扫描实施细节、精度管控手段描述较为简略，缺少系统的现场精度控制、数据校准及应急保障措施，方案贴合度、完整性一般，项目落地支撑力度有限，得2-3分；
3、方案内容可实施性一般，未结合客车工装检测、零部件检测、整车外场扫描等实际业务场景。仅简单介绍设备基础操作，无针对性实施流程、无现场作业方案、无项目落地实施思路，无法支撑本项目实际应用需求，得0-1分。
未提供方案，此项不得分
	0-5
	提供项目实施方案

	2
	产品培训及技术服务方案
	1、服务方案覆盖外场现场支持、上门实操培训、Polyworks 软件应用培训、故障应急响应；培训内容包含工装、车身零部件、整车扫描实操；明确驻场技术支持、远程响应时效、定期回访校准服务；可满足外出检验突发技术需求，服务体系完善，得4-5分；
2、具备基本的产品培训及技术服务框架，有软件及设备操作培训，未针对客车整车、工装、外场扫描作业做场景化培训设计，缺少分级培训、实操考核、外场作业指导等关键内容；整体服务针对性、专业性一般，基本满足基础使用需求，得2-3分；
3、仅提供常规设备培训，简单罗列设备培训、常规售后内容，无针对性培训计划、无现场技术支持方案、无精度保障及应急服务措施，服务体系不完善，无法支撑项目现场作业及长期使用需求，得0-1分；
未提供方案，此项不得分
	0-5
	提供产品培训及技术服务方案

	3
	项目售后保障方案
	1、售后保障方案完整，7×24小时远程响应、明确的上门到场时效、定期免费巡检、设备精度年度校准、外场整车扫描专项保障、故障应急处理机制、备品备件保障、软件终身升级、驻场技术支持、项目验收配合，完全贴合客车现场检测场景；得4-5分。
2、售后保障方案内容基本完整，具备远程服务、故障维修、简单巡检等基础售后内容，但无明确服务时效、无固定校准频次、无外场整车作业专项保障、无备件保障计划，未对客车生产场景做针对性服务设计，得2-3分。
3、售后保障方案内部简略，未结合本项目三维扫描仪设备特性及客车检测场景，无具体服务流程、无响应时效、无巡检校准、无应急保障，得0-1分。
未提供方案，此项不得分
	0-5
	提供项目售后保障方案

	4
	单站跟踪距离与测量空间
	单站空间≥25m³，且有效测量距离
①≥5m   得3分；
②≥4.5m 得2分；
③≥4.2m 得1分；
	
0-3

	提供技术响应表+厂商规格书
盖章证明

	5
	全局摄影测量扩展精度(跟踪模式)
	①0.044 mm + 0.012 mm/m得3分
②0.044 mm + 0.015 mm/m得1分                         
	0-3
	提供技术响应表+厂商规格书
盖章证明

	6
	全局摄影测量扩展精度(大幅面贴点扫描模式)
	①0.072 mm + 0.012 mm/m得3分
②0.072 mm + 0.015 mm/m得1分                                 
	0-3
	提供技术响应表+厂商规格书
盖章证明

	7
	跟踪相机像素
	①2×800万像素 得3分
②2×600万像素 得2分
③2×500万像素 得1分
	0-3
	提供技术响应表+厂商规格书
盖章证明

	8
	扫描测头线束(高速+精细扫描模式)
	①≥60 束（高速）+≥25束（精细） 得3分
②≥50 束（高速）+≥20束（精细） 得2分
③≥34 束（高速）+≥17束（精细） 得1分
	0-3
	提供技术响应表+厂商规格书
盖章证明

	9
	球扫设备扫描速率
	①≥600万 次测量/秒 得2分
②≥500万 次测量/秒 得1.5分
③≥400万 次测量/秒 得1分
	0-2
	[bookmark: _GoBack]提供技术响应表+厂商规格书
盖章证明

	10
	光笔性能
	总分3分，每满足一项得一分
单点测量重复性≤0.030 mm  得1分                
单站跟踪范围≥4200 mm     得1分                
体积精度≤0.072mm         得1分              
	0-3
	提供技术响应表+厂商规格书
盖章证明

	评分小计（T）（满分35分）
	



[bookmark: OLE_LINK11]表三：供应商价格C评审项目/评分标准
	序
	评审方向
	评审内容
	分值占比
	评审标准
（根据项目情况选择其一）
	说明（面向供应商）
	备注


	[bookmark: _Hlk216870764]3
	价格C
	提供设计&服务价格/配套物资价格
	50分
	比值法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分；投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*100
	投标报价一览表所涉及的项目总价（含税）
各分项报价保留小数点后2位有效数字
	



